|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Светильники для ЖКХ** | | | | |
| Наименование | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена,\* руб |
| **Светодиодные антивандальные (IP20)** | | | | |
| Наиболее экономичный в эксплуатации (особенно – с датчиком) светильник, предназначенный для освещения подъездов, лестничных площадок, коридоров, подвалов и чердаков | | | | |
| СББ 01-1-10-001 УХЛ4 АНТ без датчика | 10 | 210х95х55 | 0,58 | 615 |
| СББ 01-1-10-001 УХЛ4 АНТ-ЭВ с датчиком | 10 | 210х95х55 | 0,59 | 755 |
| СББ 01-1-10-001 УХЛ4 АНТ-С10 без датчика | 10 | 245х95х45 | 0,36 | 600 |
| СББ 01-1-10-001 УХЛ4 АНТ-С10 ЭВ с датчиком | 10 | 245х95х45 | 0,37 | 735 |
| **Антивандальные (IP20)** | | | | |
| Универсальный (можно применять обычную лампу накаливания или энергосберегающую) светильник, предназначенный для освещения подъездов, лестничных площадок, коридоров, подвалов и чердаков | | | | |
| НББ21-60-083 АНТ-03.1 без датчика | до 60 | 210х95х85 | 0,83 | 270 |
| НББ21-60-083 АНТ-ЭВ-43 с датчиком | до 60 | 210х95х85 | 0,84 | 412 |
| **Уличные** | | | | |
| Кронштейные светильники предназначены для освещения второстепенных улиц, проездов, площадок и внутридворовых (придомных) территорий | | | | |
| С плафоном (IP53) | | | | |
| ЖКУ -25-150-001.1 | 150 | 720x240x260 | 7,30 | 1289 |
| ЖКУ-25-250-001.1 | 250 | 720x240x260 | 7,30 | 1404 |
| РКУ-25-125-001.1 | 125 | 720x240x260 | 7,30 | 1065 |
| РКУ-25-250-001.1 | 250 | 720x240x260 | 7,30 | 1098 |
| С решеткой (IP23) | | | | |
| РКУ-25-250-003 | 250 | 710x240x130 | 6,50 | 995 |
| С плафоном без отражателя (IP53) | | | | |
|  | 400 | 720x240x260 | 7,30 | 1238 |

\* - стоимость одного светильника в партии не менее чем из 10 штук