**ОФИСНАЯ СЕРИЯ**

**Опционально комплектуется: БАП (БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ) + 1600 руб., устанавливается датчик освещенности с датчиком движения +500 руб., устанавливается датчик освещенности с датчиком звука + 300 руб.**

Светильники предназначены для замены стандартных растровых и опаловых светильников с люминесцентными лампами в офисных и других общественных помещениях (предприятия, учреждения, торговые центры, торговые точки и др.)

• Напряжение питания: 176-264 В,

• Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

• Частота питающей сети, Гц: 50-60

• Коэффициент пульсации: < 1%

• Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

• КПД, %: >90

• Защита от холостого хода

• Встроенный активный корректор коэффициента мощности

• Гальваническая изоляция

• Светодиоды: Edison/Honglitronic

• Тип диода: 2835

• Температура свечения: 3000/4000/5000/5700 К

• Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

• Ресурс работы, ч: не менее 100 000

• Гарантия, мес.: 36, 48, 60, 72, 80

• Упаковка: картонная коробка

• Рассеиватель: полистирол оптический NovattroPrism - любое тиснение\*



• Корпус: универсальный из листовой стали 0.5 мм, окрашенный белой порошковой эпокси-полиэфирной краской

• Тип крепления: универсальный (встраиваемый или накладной)

• Температура окружающей среды: от -20°C до +40°СВлажность: <95%, без конденсата



•*Цены указанны с гарантией 36 месяцев.*

**OFSN1«АРМСТРОНГ»ip40**




|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощность**  **не более** | **Световой поток** | **Габаритные размеры** | **Цена** | **Цена опт** | **Цена крупный опт** | **Цена партнера** |
| **OF SN1.30** | 32 | 3 900 | 595\*595\*40 | **1340** | **1252** | **1155** | **1103** |
| **OF SN1.32** | 34 | 4 000 | 595\*595\*40 | **1514** | **1426** | **1329** | **1277** |
| **OF SN1.34** | 36 | 4 320 | 595\*595\*40 | **1548** | **1460** | **1363** | **1311** |
| **OF SN1.38** | 40 | 4 800 | 595\*595\*40 | **1598** | **1510** | **1413** | **1361** |
| **OF SN1.42** | 44 | 5 040 | 595\*595\*40 | **1648** | **1560** | **1463** | **1411** |
| **OF SN1.51** | 52 | 5 544 | 595\*595\*40 | **1698** | **1610** | **1513** | **1461** |

**OFSN4 «ШКОЛЬНИК»ip40**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощность**  **не более** | **Световой поток** | **Габаритные размеры** | **Цена** | **Цена опт** | **Цена крупный опт** | **Цена партнера** |
| **OF SN4.30** | 32 | 3 900 | 1200\*180\*40 | **1340** | **1252** | **1155** | **1103** |
| **OF SN4.32** | 34 | 4 000 | 1200\*180\*40 | **1514** | **1426** | **1329** | **1277** |
| **OF SN4.34** | 36 | 4 320 | 1200\*180\*40 | **1548** | **1460** | **1363** | **1311** |
| **OF SN4.38** | 40 | 4 800 | 1200\*180\*40 | **1598** | **1510** | **1413** | **1361** |
| **OF SN4.42** | 44 | 5 040 | 1200\*180\*40 | **1648** | **1560** | **1463** | **1411** |
| **OF SN4.51** | 52 | 5 544 | 1200\*180\*40 | **1698** | **1610** | **1513** | **1461** |

**OF SN8 «ГРИЛЬЯТО»ip40**



• Напряжение питания: 176-264 В,

• Предельный диапазон напряжения питания, В: 90 – 274

• Частота питающей сети, Гц: 50-60

• Коэффициент пульсации: < 1%

• Коэффициент мощности ИП, cos φ: ~ 0,98

• КПД, %: >90

• Защита от холостого хода

• Встроенный активный корректор коэффициента мощности

• Гальваническая изоляция

• Светодиоды: Edison/Honglitronic

• Тип диода: 2835

• Температура свечения: 3000/4000/5000/5700 К

• Индекс цветопередачи CRI Ra: ≥ 80

• Ресурс работы, ч: не менее 100 000

• Гарантия, мес.: 36, 48, 60, 72, 80

• Упаковка: картонная коробка

• Рассеиватель: полистирол оптический NovattroPrism - любое тиснение\*

• Корпус: универсальный из листовой стали 0.5 мм, окрашенный белой порошковой эпокси-полиэфирной краской

• Тип крепления: подвесной

• Температура окружающей среды: от -20°C до +40°СВлажность: <95%, без конденсата

•*Цены указанны с гарантией 36 месяцев.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощность**  **не более** | **Световой поток** | **Габаритные размеры** | **Цена** | **Цена опт** | **Цена крупный опт** | **Цена партнера** |
| **OF SN8.30** | 32 | 3 900 | 588\*588\*40 | **1340** | **1252** | **1155** | **1103** |
| **OF SN8.32** | 34 | 4 000 | 588\*588\*40 | **1514** | **1426** | **1329** | **1277** |
| **OF SN8.34** | 36 | 4 320 | 588\*588\*40 | **1548** | **1460** | **1363** | **1311** |
| **OF SN8.38** | 40 | 4 800 | 588\*588\*40 | **1598** | **1510** | **1413** | **1361** |
| **OF SN8.42** | 44 | 5 040 | 588\*588\*40 | **1648** | **1560** | **1463** | **1411** |
| **OF SN8.51** | 52 | 5 544 | 588\*588\*40 | **1698** | **1610** | **1513** | **1461** |